
Applikationsserver (AS)
Arbeitsplatz (PC)
Backbone-Verbindung (BB)
Backup-Server (BS)
Blutgasmessgerät (BG)
Blutzuckermessgerät (BM)
Bridge (BR)
Clusterlaufwerk (CL)
Drucker (PR)
Drucker Zebra (DZ)
DSL-Router (DR)
Ethernet-Terminal (ET)
Externer Hub (EH)
Fax-Server (FS)
Firewall (FW)
Gruppe (GR)
HEAG-Leitung (HL)
Herzinfarktrisikomessung (HR)
HUB (HU)
Internet-PC (IP)
Internet-Server (IS)
IP-Adresse (AD)
IP-Telefon T3 (IT)
ISDN-Router (IR)
Kabel LWL (KL)
Kamera (KA)
Kanalhub (KH)
Kanalswitch (ES)
Kanalswitch 3Com (S3)
Kanalswitch Isabel (SI)
Kanalswitch Microsens (MS)
Kassenautomat (KA)
Kommunikationsanschluss (KS)
Kommunikationsserver (CS)
Logische Platte (HD)
Lokaler Drucker (LP)
Mail-Server (MS)
Management-Port (MP)
Medizingerät (MG)
Minihub (HM)
Miniswitch (SM)
Modalität (MD)
Monitor (MO)
MoxaboxGlasgaser (MG)
MoxaboxKupfer (MK)
Multifunktionsgerät (MF)
Netzwerk-Drucker (NP)
Netzwerkinterface (IF)
Notebook (NB)
Patchung (PT)
Print-Server (PS)
Proxyserver (PR)
Raidsystem (RS)
Router (RT)
SAN-Switch (SA)
Software (SO)
Sonstiges (XX)
Stand Alone (ST)
Statische Route (SR)
Switch (SW)
Switchverbindung (SV)
Switchverbindung-LAG (LA)
Terminal-Server (TS)
Thin-Client (TC)
Thin-Client ex.small (TX)
ThinClient-PC (TP)
Trockenlaser Radiologie (TL)
Unbekannt (??)
USV (US)
Überwachung (ÜW)
VMWARE-Server (VS)
VNS WLAN (VN)
VOIP-Gateway (VG)
WLAN-Switch (WL)
Workstation (WS)
Zeiterf.-Beta (ZB)
Zeiterfassungs-Terminal (ZE)
Zutritts-Terminal (ZT)
